АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР/ВОЛЬТМЕТР CT-100

Чёрный провод - масса автомобиля.
Красный провод - питание +12В
Внимание: не подключайте красный провод к напряжению +24В.
Питание +12В должно быть отключено при выключенном зажигании во избежание разряда аккумулятора.
Подключите чёрный и красный провода. Подключите жёлтый разъём к вашему видеоустройству (монитору). Закрепите температурный датчик при помощи пластиковой стяжки идущей в комплекте. Лучшее место для установки температурного датчика, там где он будет обдуваться уличным воздухом. Не устанавливайте температурный датчик очень близко к двигателю. Обычно температурный датчик устанавливают в нижней части переднего бампера.
Закрепите корпус термометра/вольтметра при помощи саморезов идущих в комплекте. Вы можете прикрепить корпус термометра/вольтметра используя двухсторонний скотч. При подключенном питании устройство покажет на вашем мониторе уличную температуру в верхней строке, температуру салона в средней строке и напряжение АКБ в нижней строке.
Диапазон напряжения питания: 10..15В
Потребляемый ток (средний):   30 мА
Температурный диапазон работы: -25..+50 °C 
http://electronics.hop.ru